Data Management with FHIR 0.1.0 - ci-build

Data Management with FHIR - version de développement local (intégration continue v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées

## Logical Model: OMOPDeviceExposure - Detailed Descriptions

Draft as of 2026-04-16

Definitions for the OMOPDeviceExposure logical model.

- Key Elements Table
- Differential Elements Table
- Snapshot Elements Table

Des conseils sur l'interprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici

0. OMOPDeviceExposure
Définition | The Device domain captures information about a person's exposure to a foreign physical object or instrument which is used for diagnostic or therapeutic purposes through a mechanism beyond chemical action. Devices include implantable objects (e.g. pacemakers, stents, artificial joints), medical equipment and supplies (e.g. bandages, crutches, syringes), other instruments used in medical procedures (e.g. sutures, defibrillators) and material used in clinical care (e.g. adhesives, body material, dental material, surgical material).).
Court | Device Exposure OMOP Table
Contrôle | 0..*
Est modificateur | false
Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible d'une référence
2. OMOPDeviceExposure.device-exposure-id
Définition | Device Exposure Identifier
Court | Device Exposure Identifier
Contrôle | 1..1
Type | integer
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
4. OMOPDeviceExposure.person-id
Définition | The PERSON_ID of the PERSON for whom the condition is recorded.
Court | Person
Contrôle | 1..1
Type | Reference(Person OMOP Table)
6. OMOPDeviceExposure.device-concept-id
Définition | The DEVICE_CONCEPT_ID field is recommended for primary use in analyses, and must be used for network studies. This is the standard concept mapped from the source concept id which represents a foreign object or instrument the person was exposed to.
Court | Device
Contrôle | 1..1
Type | Reference(Concept OMOP Table)
8. OMOPDeviceExposure.device-exposure-start-date
Définition | Use this date to determine the start date of the device record.
Court | Device Exposure Start Date
Contrôle | 1..1
Type | date
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
10. OMOPDeviceExposure.device-exposure-start-datetime
Définition | Device Exposure Start Datetime
Court | Device Exposure Start Datetime
Contrôle | 0..1
Type | dateTime
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
12. OMOPDeviceExposure.device-exposure-end-date
Définition | The DEVICE_EXPOSURE_END_DATE denotes the day the device exposure ended for the patient, if given.
Court | Device Exposure End Date
Contrôle | 0..1
Type | date
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
14. OMOPDeviceExposure.device-exposure-end-datetime
Définition | Device Exposure End Datetime
Court | Device Exposure End Datetime
Contrôle | 0..1
Type | dateTime
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
16. OMOPDeviceExposure.device-type-concept-id
Définition | You can use the TYPE_CONCEPT_ID to denote the provenance of the record, as in whether the record is from administrative claims or EHR.
Court | Device Type Concept Identifier
Contrôle | 1..1
Type | integer
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
18. OMOPDeviceExposure.unique-device-id
Définition | This is the Unique Device Identification (UDI-DI) number for devices regulated by the FDA, if given.
Court | Unique Device Identifier
Contrôle | 0..1
Type | string
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
20. OMOPDeviceExposure.production-id
Définition | This is the Production Identifier (UDI-PI) portion of the Unique Device Identification.
Court | Production Identifier
Contrôle | 0..1
Type | integer
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
22. OMOPDeviceExposure.quantity
Définition | Quantity
Court | Quantity
Contrôle | 0..1
Type | integer
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
24. OMOPDeviceExposure.provider-id
Définition | The Provider associated with device record, e.g. the provider who wrote the prescription or the provider who implanted the device.
Court | Provider
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Provider OMOP Table)
26. OMOPDeviceExposure.visit-occurrence-id
Définition | The Visit during which the device was prescribed or given.
Court | Visit Occurence Identifier
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Visit Occurrence OMOP Table)
28. OMOPDeviceExposure.visit-detail-id
Définition | The Visit Detail during which the device was prescribed or given.
Court | Visit Detail Identifier
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Visit Detail OMOP Table)
30. OMOPDeviceExposure.device-source-value
Définition | This field houses the verbatim value from the source data representing the device exposure that occurred. For example, this could be an NDC or Gemscript code.
Court | Device Source Value
Contrôle | 0..1
Type | string
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
32. OMOPDeviceExposure.device-source-concept-id
Définition | This is the concept representing the device source value and may not necessarily be standard. This field is discouraged from use in analysis because it is not required to contain Standard Concepts that are used across the OHDSI community, and should only be used when Standard Concepts do not adequately represent the source detail for the Device necessary for a given analytic use case. Consider using DEVICE_CONCEPT_ID instead to enable standardized analytics that can be consistent across the network.
Court | Device Source
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Concept OMOP Table)
34. OMOPDeviceExposure.unit-concept-id
Définition | UNIT_SOURCE_VALUES should be mapped to a Standard Concept in the Unit domain that best represents the unit as given in the source data.
Court | Unit
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Concept OMOP Table)
36. OMOPDeviceExposure.unit-source-value
Définition | This field houses the verbatim value from the source data representing the unit of the Device. For example, blood transfusions are considered devices and can be given in mL quantities.
Court | Unit Source Value
Contrôle | 0..1
Type | string
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
38. OMOPDeviceExposure.unit-source-concept-id
Définition | This is the concept representing the UNIT_SOURCE_VALUE and may not necessarily be standard. This field is discouraged from use in analysis because it is not required to contain Standard Concepts that are used across the OHDSI community, and should only be used when Standard Concepts do not adequately represent the source detail for the Unit necessary for a given analytic use case. Consider using UNIT_CONCEPT_ID instead to enable standardized analytics that can be consistent across the network.
Court | Unit Source
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Concept OMOP Table)

Des conseils sur l'interprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici

0. OMOPDeviceExposure
Définition | The Device domain captures information about a person's exposure to a foreign physical object or instrument which is used for diagnostic or therapeutic purposes through a mechanism beyond chemical action. Devices include implantable objects (e.g. pacemakers, stents, artificial joints), medical equipment and supplies (e.g. bandages, crutches, syringes), other instruments used in medical procedures (e.g. sutures, defibrillators) and material used in clinical care (e.g. adhesives, body material, dental material, surgical material).).
Court | Device Exposure OMOP Table
Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible d'une référence
2. OMOPDeviceExposure.device-exposure-id
Définition | Device Exposure Identifier
Court | Device Exposure Identifier
Contrôle | 1..1
Type | integer
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
4. OMOPDeviceExposure.person-id
Définition | The PERSON_ID of the PERSON for whom the condition is recorded.
Court | Person
Contrôle | 1..1
Type | Reference(Person OMOP Table)
6. OMOPDeviceExposure.device-concept-id
Définition | The DEVICE_CONCEPT_ID field is recommended for primary use in analyses, and must be used for network studies. This is the standard concept mapped from the source concept id which represents a foreign object or instrument the person was exposed to.
Court | Device
Contrôle | 1..1
Type | Reference(Concept OMOP Table)
8. OMOPDeviceExposure.device-exposure-start-date
Définition | Use this date to determine the start date of the device record.
Court | Device Exposure Start Date
Contrôle | 1..1
Type | date
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
10. OMOPDeviceExposure.device-exposure-start-datetime
Définition | Device Exposure Start Datetime
Court | Device Exposure Start Datetime
Contrôle | 0..1
Type | dateTime
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
12. OMOPDeviceExposure.device-exposure-end-date
Définition | The DEVICE_EXPOSURE_END_DATE denotes the day the device exposure ended for the patient, if given.
Court | Device Exposure End Date
Contrôle | 0..1
Type | date
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
14. OMOPDeviceExposure.device-exposure-end-datetime
Définition | Device Exposure End Datetime
Court | Device Exposure End Datetime
Contrôle | 0..1
Type | dateTime
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
16. OMOPDeviceExposure.device-type-concept-id
Définition | You can use the TYPE_CONCEPT_ID to denote the provenance of the record, as in whether the record is from administrative claims or EHR.
Court | Device Type Concept Identifier
Contrôle | 1..1
Type | integer
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
18. OMOPDeviceExposure.unique-device-id
Définition | This is the Unique Device Identification (UDI-DI) number for devices regulated by the FDA, if given.
Court | Unique Device Identifier
Contrôle | 0..1
Type | string
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
20. OMOPDeviceExposure.production-id
Définition | This is the Production Identifier (UDI-PI) portion of the Unique Device Identification.
Court | Production Identifier
Contrôle | 0..1
Type | integer
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
22. OMOPDeviceExposure.quantity
Définition | Quantity
Court | Quantity
Contrôle | 0..1
Type | integer
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
24. OMOPDeviceExposure.provider-id
Définition | The Provider associated with device record, e.g. the provider who wrote the prescription or the provider who implanted the device.
Court | Provider
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Provider OMOP Table)
26. OMOPDeviceExposure.visit-occurrence-id
Définition | The Visit during which the device was prescribed or given.
Court | Visit Occurence Identifier
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Visit Occurrence OMOP Table)
28. OMOPDeviceExposure.visit-detail-id
Définition | The Visit Detail during which the device was prescribed or given.
Court | Visit Detail Identifier
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Visit Detail OMOP Table)
30. OMOPDeviceExposure.device-source-value
Définition | This field houses the verbatim value from the source data representing the device exposure that occurred. For example, this could be an NDC or Gemscript code.
Court | Device Source Value
Contrôle | 0..1
Type | string
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
32. OMOPDeviceExposure.device-source-concept-id
Définition | This is the concept representing the device source value and may not necessarily be standard. This field is discouraged from use in analysis because it is not required to contain Standard Concepts that are used across the OHDSI community, and should only be used when Standard Concepts do not adequately represent the source detail for the Device necessary for a given analytic use case. Consider using DEVICE_CONCEPT_ID instead to enable standardized analytics that can be consistent across the network.
Court | Device Source
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Concept OMOP Table)
34. OMOPDeviceExposure.unit-concept-id
Définition | UNIT_SOURCE_VALUES should be mapped to a Standard Concept in the Unit domain that best represents the unit as given in the source data.
Court | Unit
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Concept OMOP Table)
36. OMOPDeviceExposure.unit-source-value
Définition | This field houses the verbatim value from the source data representing the unit of the Device. For example, blood transfusions are considered devices and can be given in mL quantities.
Court | Unit Source Value
Contrôle | 0..1
Type | string
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
38. OMOPDeviceExposure.unit-source-concept-id
Définition | This is the concept representing the UNIT_SOURCE_VALUE and may not necessarily be standard. This field is discouraged from use in analysis because it is not required to contain Standard Concepts that are used across the OHDSI community, and should only be used when Standard Concepts do not adequately represent the source detail for the Unit necessary for a given analytic use case. Consider using UNIT_CONCEPT_ID instead to enable standardized analytics that can be consistent across the network.
Court | Unit Source
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Concept OMOP Table)

Des conseils sur l'interprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici

0. OMOPDeviceExposure
Définition | The Device domain captures information about a person's exposure to a foreign physical object or instrument which is used for diagnostic or therapeutic purposes through a mechanism beyond chemical action. Devices include implantable objects (e.g. pacemakers, stents, artificial joints), medical equipment and supplies (e.g. bandages, crutches, syringes), other instruments used in medical procedures (e.g. sutures, defibrillators) and material used in clinical care (e.g. adhesives, body material, dental material, surgical material).).
Court | Device Exposure OMOP Table
Contrôle | 0..*
Est modificateur | false
Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible d'une référence
2. OMOPDeviceExposure.device-exposure-id
Définition | Device Exposure Identifier
Court | Device Exposure Identifier
Contrôle | 1..1
Type | integer
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
4. OMOPDeviceExposure.person-id
Définition | The PERSON_ID of the PERSON for whom the condition is recorded.
Court | Person
Contrôle | 1..1
Type | Reference(Person OMOP Table)
6. OMOPDeviceExposure.device-concept-id
Définition | The DEVICE_CONCEPT_ID field is recommended for primary use in analyses, and must be used for network studies. This is the standard concept mapped from the source concept id which represents a foreign object or instrument the person was exposed to.
Court | Device
Contrôle | 1..1
Type | Reference(Concept OMOP Table)
8. OMOPDeviceExposure.device-exposure-start-date
Définition | Use this date to determine the start date of the device record.
Court | Device Exposure Start Date
Contrôle | 1..1
Type | date
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
10. OMOPDeviceExposure.device-exposure-start-datetime
Définition | Device Exposure Start Datetime
Court | Device Exposure Start Datetime
Contrôle | 0..1
Type | dateTime
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
12. OMOPDeviceExposure.device-exposure-end-date
Définition | The DEVICE_EXPOSURE_END_DATE denotes the day the device exposure ended for the patient, if given.
Court | Device Exposure End Date
Contrôle | 0..1
Type | date
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
14. OMOPDeviceExposure.device-exposure-end-datetime
Définition | Device Exposure End Datetime
Court | Device Exposure End Datetime
Contrôle | 0..1
Type | dateTime
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
16. OMOPDeviceExposure.device-type-concept-id
Définition | You can use the TYPE_CONCEPT_ID to denote the provenance of the record, as in whether the record is from administrative claims or EHR.
Court | Device Type Concept Identifier
Contrôle | 1..1
Type | integer
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
18. OMOPDeviceExposure.unique-device-id
Définition | This is the Unique Device Identification (UDI-DI) number for devices regulated by the FDA, if given.
Court | Unique Device Identifier
Contrôle | 0..1
Type | string
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
20. OMOPDeviceExposure.production-id
Définition | This is the Production Identifier (UDI-PI) portion of the Unique Device Identification.
Court | Production Identifier
Contrôle | 0..1
Type | integer
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
22. OMOPDeviceExposure.quantity
Définition | Quantity
Court | Quantity
Contrôle | 0..1
Type | integer
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
24. OMOPDeviceExposure.provider-id
Définition | The Provider associated with device record, e.g. the provider who wrote the prescription or the provider who implanted the device.
Court | Provider
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Provider OMOP Table)
26. OMOPDeviceExposure.visit-occurrence-id
Définition | The Visit during which the device was prescribed or given.
Court | Visit Occurence Identifier
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Visit Occurrence OMOP Table)
28. OMOPDeviceExposure.visit-detail-id
Définition | The Visit Detail during which the device was prescribed or given.
Court | Visit Detail Identifier
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Visit Detail OMOP Table)
30. OMOPDeviceExposure.device-source-value
Définition | This field houses the verbatim value from the source data representing the device exposure that occurred. For example, this could be an NDC or Gemscript code.
Court | Device Source Value
Contrôle | 0..1
Type | string
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
32. OMOPDeviceExposure.device-source-concept-id
Définition | This is the concept representing the device source value and may not necessarily be standard. This field is discouraged from use in analysis because it is not required to contain Standard Concepts that are used across the OHDSI community, and should only be used when Standard Concepts do not adequately represent the source detail for the Device necessary for a given analytic use case. Consider using DEVICE_CONCEPT_ID instead to enable standardized analytics that can be consistent across the network.
Court | Device Source
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Concept OMOP Table)
34. OMOPDeviceExposure.unit-concept-id
Définition | UNIT_SOURCE_VALUES should be mapped to a Standard Concept in the Unit domain that best represents the unit as given in the source data.
Court | Unit
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Concept OMOP Table)
36. OMOPDeviceExposure.unit-source-value
Définition | This field houses the verbatim value from the source data representing the unit of the Device. For example, blood transfusions are considered devices and can be given in mL quantities.
Court | Unit Source Value
Contrôle | 0..1
Type | string
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
38. OMOPDeviceExposure.unit-source-concept-id
Définition | This is the concept representing the UNIT_SOURCE_VALUE and may not necessarily be standard. This field is discouraged from use in analysis because it is not required to contain Standard Concepts that are used across the OHDSI community, and should only be used when Standard Concepts do not adequately represent the source detail for the Unit necessary for a given analytic use case. Consider using UNIT_CONCEPT_ID instead to enable standardized analytics that can be consistent across the network.
Court | Unit Source
Contrôle | 0..1
Type | Reference(Concept OMOP Table)